Rozpis materiálu včetně orientačních cen:

1	Zplynovací kotel na dřevo						
	Výrobek:	Jaroslav Cankař a syn					
 	ATMOS generátor s odtahovým ventilátorem, chladícím výměníkem a spalinovým termostatem
					
	Typ:		DC 25 GS – 25 kW	ks	1	39.160.00	39.160.00	
						
1.1	Termostatický ventil pro chladící smyčku					
	Typ:		WATT STS 20	ks	1	893.00	893.00	
						
1.2	Kouřovod D 150 s čistícím víkem	ks	1	824.00	824.00	

1.3	Kotlové čerpadlo KC1					
	Výrobek	Grundfoss					
	Typ	UPS 25-40/180
	1,4 m3/h	ks	1	3.259.00	3.259.00	
						
1.4	Termoregulační ventil SV1					
	Výrobek	ESBE					
	Typ	TV 25		ks	1	1.705.00	1.705.00	
	Otevírací teplota	60°C					
			 			
2	Plynový kotel standardní					
	Výrobek	Dakon						
	Typ	P22 lux	ks	1	14.100.00	14.100.00	
	Výkon	22 kW					
						
2.1	Kotlové čerpadlo KC1					
	Výrobek	Grundfoss					
	Typ	UPS 25-40/180
	1,3 m3/h	ks	1	3.259.00	3.259.00	
						
2.2	Termoregulační ventil SV2					
	Výrobek	ESBE					
	Typ	TV 25		ks	1	1.705.00	1.705.00	
	Otevírací teplota	60°C					
						
3	Akumulační nádrž otopné vody s integrovaným ohřívákem topné vody					
	Výrobek	STEP Trutnov a.s.					
	Typ	VAN B 550	ks	1	13.700.00	13.700.00	
	Objem	550 litru					
	Objem boileru TUV	150 litru					
						
3.1	Izolace akumulační nádrže	ks	1	4.500.00	4.500.00	
	Výrobek	STEP Trutnov a.s.					
						
4	Elektrická topná vložka do akum. nádrže, včetně regulátoru teploty					
	230 V, 50 Hz	2,0 kW	ks	1	1.106.00	1.106.00	
						
5	Ohřívák teplé užitkové vody – elektro, stojatý					
	Výrobek	Dražice					
	Typ	OKCE 160	ks	1	5.451.00	5.451.00	
	Objem	160 litru					
	230 V, 50 Hz	2,0 kW					

5.1	Termostatický směšovací ventil TUV					
	Výrobek	ESBE					
	Typ	TSV 30 HR / 1“	ks	1	1.490.00	1.490.00	
	Regulační rozsah	35-60°C					
						
6	1. otopný okruh (radiátorové vytápění)					
						
6.1	Oběhové čerpadlo C1					
	Výrobek	Grundfoss					
	Typ	UPS 25-40/180	ks	1	3.259.00	3.259.00	
						
6.2	Třícestný směšovací ventil SM1						
	Výrobek	Siemens Building					
	Typ	VXP45.15-2.5	ks	1	1.395.00	1.395.00	
		DN 15, kvs = 2,5					
						
6.3	Servopohon, 3-bodové řízení, 230 V AC					
	Výrobek	Siemens Building					
	Typ	SSB31.1	ks	1	3.801.00	3.801.00	
		koncový spínač					
						
7	2. otopný okruh (podlahové vytápění)					
						
7.1	Oběhové čerpadlo C2					
	Výrobek	Grundfoss					
	Typ	UPS 25-40/180	ks	1	3.259.00	3.259.00	
						
7.2	Třícestný směšovací ventil SM1						
	Výrobek	Siemens Building					
	Typ	VXP45.15-2.5	ks	1	1.395.00	1.395.00	
		DN 15, kvs = 2,5					
						
7.3	Servopohon, 3-bodové řízení, 230 V AC					
	Výrobek	Siemens Building					
	Typ	SSB31.1	ks	1	3.801.00	3.801.00	
		koncový spínač					
						
8	Expanzní nádoba otevřená (varianta)					
	Výrobek	...........................					
	Typ	...........................	ks	1	2.500.00	2.500.00	
	Objem	50 l					
	Rozměr	1000 x 392 x 135 mm					
						
9	Regulační prvky
(výrobek Siemens Building Technologies s.r.o.)
					
9.1	Ekvitermní regulátor 2 nezávislých směšovacích okruhů 					
	Typ	RVA63.280/109	ks	1	11.400.00	11.400.00	
						
9.2	Sada připojovacích svorek k regulátoru					
	Typ	SVA63.280	ks	1	580.00	580.00	
						
9.3	Venkovní čidlo teploty (VC)					
	Typ	QAC31/101	ks	1	380.00	380.00	

9.4	Příložné čidlo teploty (TC)					
	Typ	QAD21/209	ks	2	550.00	1.100.00	
						
9.5	Příložný termostat (HT1)					
	Typ	RAM-TW.2000M	ks	1	665.00	665.00	
						
9.6	Příložný protizámrazový termostat (Th2)					
	Typ	RAK-TW.5000S	ks	1	1.350.00	1.350.00	
						
9.6	Kapilárový termostat (Th1)					
	Typ	RAK-TW.1000B	ks	1	1.650.00	1.650.00	
						
9.7	Jímka pro čidlo teploty					
	Typ	QAZ.150 JIMKA	ks	1	220.00	220.00	

10	Ostatní armatury a regulační prvky					
						
10.1	Regulační šroubení (RS)
uzavíratelné, přímé	Js 1“	
ks	
2	
295.00	
590.00	
						
10.2	Regulační ventil s vypouštěním (RV)					
	Výrobce	TA Hydronics					
	Typ	STA 20 (3/4“)	ks	2	1.273.00	2.546.00	
						
10.2	Diferenční ventil pro topné systémy (PrV)					
	Diferenční tlak	0,1 – 0,7 bar					
	Rozměr	3/4“	ks	1	295.00	295.00	
						
10.3	Pojistný ventil (PV)					
	Typ	3/4“ x 2,5 bar	ks	2	152.00	304.00	
						
10.4	Kulový kohout					
	Rozměr	3/4“	ks	4	129.00	516.00	
		1“	ks	3	180.00	540.00	
		5/4“	ks	6	250.00	1.500.00	
						
10.5	Kulový kohout s vypouštěním					
	Rozměr	3/4“	ks	2	196.00	392.00	
						
10.6	Vypouštěcí kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou					
	Rozměr	1/2“	ks	6	101.00	606.00	
		3/4“	ks	1	125.00	125.00	
						
10.7	Zpětný ventil					
	Výrobce	Giacomini						
	Typ	R60 – 1“	ks	1	138.00	138.00	
		R60 – 5/4“	ks	1	203.00	203.00	
						
10.8	Reléová řící jednotka (ReJ)
včetně připojovacích svorek					
	Výrobce	.......................	ks	1	2.500.00	2.500.00	

10.9	Teploměr 0 – 120°C					
	Výrobek	AFRISO					
	Typ	BI 100 - jímka 45	ks	12	148.00	1.776.00	
		BI 100 – jímka 150	ks	2	274.00	548.00	

10.10	Manometr 0 – 2,5 bar					
	Výrobek	AFRISO					
	Typ	RF 100 – 1/2“ A	ks	1	290.00	290.00	

20.1	Trubky ocelové závitové běžné
svařované, natřené základovou barvou, včetně upevňovacích prvků a fitinek					
	5/4“	m	18	72.00	1.296.00	
	1“	m	18	59.00	1.062.00	
	3/4“	m	12	41.00	492.00	
	1/2“	m	6	35.00	210.00	
						
20.2	Trubkové ohyby hladké, 3D					
	5/4“	ks	16	17.00	272.00	
	1“	ks	8	15.00	120.00	
						
20.3	Pomocný materiál	%	25	3.452,00	863.00	
						
20.4	Izolace ocelových trubek (napr. Tubolit)					
	5/4“	tloušťka 15 mm	m	24	29.00	696.00	
	1“	tlouštka 9 mm	m	21	10.00	210.00	
	3/4“	tlouštka 9 mm	m	14	8.50	119.00	

1 – 20	MATERIÁL CELKEM				146.116.00	

						
30.1	Odborná montáž uvedeného materiálu	hod	40	200.00	8.800.00	
						
30.2	Tlaková zkouška, uvedení do provozu	hod	6	200.00	1.200.00	
						
30.3	Funkční zkouška, vyregulování soustavy	hod	6	250.00	1.500.00